**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: **„Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa tablic informacyjnych dla projektów realizowanych przez CKPŚ”.**

1. **Opracowanie graficzne**
2. Wykonawca przygotuje 6 wzorów projektów graficznych tablic zgodnie z zasadami zawartymi w aktualnym „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”, który znajduje się na stronie:

[https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/%20%20)

zgodnie z aktualną kartą wizualizacji programu operacyjnego Infrastruktura   
i Środowisko dostępną na ww. stronie internetowej oraz wskazaniami Zamawiającego.

Projekty graficzne tablic muszą zawierać następujące elementy:

- logo Funduszy Europejskich;

- flagę Unii Europejskiej, flagę RP;

- tytuł projektu;

- nazwę beneficjenta lub ew. nazwę innego podmiotu wskazanego przez Zamawiającego;

- adres strony internetowej [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl).

1. Projekty tablic należy wykonać wg poniższych poglądowych grafik (Uwaga: są to rysunki poglądowe, niestanowiące wzorca):



Rys. 1 – wygląd tablicy dla projektów FEnIKS



Rys. 2 – wygląd tablicy dla kilku projektów UE

1. W terminie 2 dni roboczych[[1]](#footnote-1) od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego 6 projektów graficznych tablic (tj. wzorów). Zamawiający zaakceptuje projekty lub zgłosi uwagi, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ciągu 1 dnia roboczego. Zanim Wykonawca przystąpi do produkcji tablic, projekty graficzne muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
2. Informacje do umieszczenia na tablicach:

**Wzór 1**

* *Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów – kontynuacja (PPOŻ2)*
* *Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych*

**Wzór 2**

* *Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3)*
* *Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych*

**Wzór 3**

* *Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich – kontynuacja (MRG3)*
* *Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych*

**Wzór 4**

* *Razem dla Natury – ochrona gatunków i siedlisk na terenach cennych przyrodniczo*
* *Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych*

**Wzór 5**

* *Lasy dla mokradeł – ochrona siedlisk hydrogenicznych na obszarach cennych przyrodniczo*
* *Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych*

**Wzór 6**

* *Tu realizujemy projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich*
* *Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych*

**Wzór 7**

* *Centrum Wsparcia Beneficjenta (CWB) – punkt informacyjno-doradczy dla podmiotów ubiegających się o środki na finansowanie działań z zakresu ochrony bioróżnorodności w PF 2021-2027*
* *Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych*

1. Niedopuszczalne jest zamieszczenie na tablicach logo Wykonawcy oraz jakichkolwiek innych elementów, które nie zostały wskazane w ww. zasadach.
2. Przy projektowaniu tablic informacyjnych należy zachować poprawne proporcje logotypów, kolorów oraz typu i wielkości czcionki – zgodnie z Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 dostępnej na ww. stronie internetowej.
3. **Opis techniczny**
4. Tablice muszą zostać wykonane z białej płyty dibondowej o grubości minimum   
   3 mm, maksymalnie 5 mm.
5. Wymiary tablic: tablice mają zostać wykonane w następujących wymiarach: 120 cm (szerokość) x 60 cm (wysokość), z wyjątkiem kilku tablic dla których wymagane wymiary to 240 cm (szerokość) x 120 cm (wysokość). Tablice o większych wymiarach zostały wskazane w załączniku nr 1 do OPZ.
6. Druk na tablicach: UV w pełnym kolorze, 4/0, laminowanie.

Tablice będą montowane na konstrukcji słupowej lub elewacyjnej.

**Nie należy nawiercać otworów w tablicach.**

Nie jest wymagane załączanie do tablic elementów do montażu typu obejmy czy dystanse, **poza dwoma kompletami dystansów do dwóch tablic, które zostaną przekazane do CKPŚ**. Każdy komplet dystansów ma zawierać: 4 uchwyty dystansowe (Ø 16, długość 2 cm) wykonane ze stali nierdzewnej / ocynkowanej.

1. Wykonawca wyprodukuje w sumie **410 tablic**:

* 133 tablice wzór 1 dla projektu PPOŻ2;
* 56 tablic wzór 2 dla projektu MRN3;
* 34 tablice wzór 3 dla projektu MRG3;
* 4 tablice wzór 4 dla projektu OPL2;
* 47 tablic wzór 5 dla projektu GMOK;
* 135 tablic wzór 6 ogólny UE;
* 1 tablicę wzór 7 dla projektu CWB.

Pełna lista tablic oraz podmiotów, które mają je otrzymać, stanowi załącznik nr 1 do OPZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany do 10% podmiotów, które mają otrzymać tablice, przy czym liczba tablic nie ulegnie zmianie.

1. Wykonawca musi zapewnić co najmniej 5-letni okres gwarancji na trwałość wykonanych tablic, w tym w szczególności jakość (czytelność i wytrzymałość) nadruku, który zostanie potwierdzony na piśmie przez Wykonawcę po wykonaniu dostawy i dostarczony do Zamawiającego. Wszelkie koszty gwarancji muszą być zawarte w cenie oferty.
2. Niedopuszczalne są brudzenia, przebarwienia, uszkodzenia mechaniczne, wady nadruku czy jakiekolwiek inne wady wpływające na estetykę i jakość wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Przed wysyłką tablic Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną 2 wyraźne, kolorowe zdjęcia każdego z wzorów wyprodukowanych tablic – pokazujące front tablicy oraz jej grubość.
4. **Wysyłka tablic (na terenie Polski)**
5. Wykonawca spakuje i wyśle wszystkie tablice pod adresy na terenie Polski, za potwierdzeniem odbioru, zgodnie z rozdzielnikiem adresowym, który zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
6. Przy planowaniu i organizowaniu dostawy należy uwzględnić, że nadleśnictwa i inni odbiorcy pracują wyłącznie w dni robocze (poniedziałek-piątek), w godz. 7:00-15:00 lub 7:30-15:30.
7. Wykonawca zapakuje tablice w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz warunkami atmosferycznymi na czas transportu (co najmniej opakowanie kartonowe oraz zabezpieczenie folią).
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie tablic bez uszkodzeń. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia tablic w trakcie transportu Wykonawca na własny koszt wykona nowe tablice i wyśle je ponownie.
9. W przypadku zwrotów Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, podając powód zwrotu i dokumentując go na prośbę Zamawiającego. Następnie Wykonawca powtórzy na swój koszt wysyłkę każdej ze zwróconych tablic niezależnie od przyczyny zwrotu.
10. W przypadku pomyłek w dostawie tablic z winy Wykonawcy, jego podwykonawców lub innych osób, za pomocą których wykonuje on umowę, Wykonawca zapewni dostawę omyłkowo dostarczonych tablic do właściwych odbiorców.
11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, za pomocą których wykonuje umowę, jak za własne działania i zaniechania. W szczególności dotyczy to usług kurierskich/ spedycji oraz terminowości dostarczenia przesyłek.
12. Odpowiedzialność Wykonawcy za terminowe dostarczenie przesyłek wyłącza jedynie celowe i świadome nieprzyjęcie przesyłki przez odbiorcę (nadleśnictwo) oraz siła wyższa - zgodnie z zapisami umowy.
13. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po potwierdzeniu odbioru wszystkich tablic (w tym przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę potwierdzeń odbioru tablic) i podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Potwierdzenia odbioru tablic zostaną dostarczone do Zamawiającego przez Wykonawcę **maksymalnie w ciągu 20 dni roboczych po upływie terminu wykonania zamówienia.**
14. Wzór/ formę potwierdzenia odbioru tablic Zamawiający ustali z Wykonawcą w trybie roboczym po podpisaniu umowy. Wykonawca nie może w tym celu używać protokołu odbioru przedmiotu umowy, którą zawarł z Zamawiającym. Forma ta musi bezsprzecznie potwierdzać, że tablice zostały odebrane przez odbiorców.
15. **Podstawowe zasady współpracy**

a) W trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z Zamawiającym lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego, niebędącymi pracownikami Zamawiającego, w tym będzie informował Zamawiającego o występujących trudnościach.

b) Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcą pisemnie, drogą e-mailową lub telefoniczną.

d) Dzień przed wysłaniem tablic do nadleśnictw Wykonawca poinformuje Zamawiającego oraz odbiorców o planowanej wysyłce e-mailowo.

e) Wszystkie elementy zamówienia przed produkcją wymagają akceptacji Zamawiającego.

1. **Termin realizacji**
2. Wykonawca zaprojektuje, wyprodukuje oraz dostarczy tablice w terminie **maksymalnie 31 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy**.
3. **Inne**

Mniejsza tablica dla CKPŚ dotyczyć będzie projektu pn. „Centrum Wsparcia Beneficjenta (CWB) – punkt informacyjno-doradczy dla podmiotów ubiegających się o środki na finansowanie działań z zakresu ochrony bioróżnorodności w PF 2021-2027”. Większa tablica dla CKPŚ będzie dotyczyć projektów: CWB, MRN3, MRG3, PPOŻ2, OPL2, GMOK oraz „Nocne życie lasu”.

1. Tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. [↑](#footnote-ref-1)